37度保接口文档

# 文件说明：

1，这个文件存放接口说明，有新的接口更新到此处，便于大家查看；

2，为了并行，如果前端用到某接口但后台尚未实现，可以自行定义，并在服务端实现接口，使用hardcode（固定的数据）测试，并更新到本文档中，并告知服务器端人员，如有冲突，由服务端人员协调解决；

3，本文档适用于微信客户端，接口基于HTTP(S)方式设计，后台技术基于DJANGO框架。

# 专业术语：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文 | 中文 | 说明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 接口说明：

1.接口返回值统一为json格式

{  “status”:0, #状态码 "message":"ok", #状态说明信息 "...":[...] #返回结果 }

2. 所有接口默认需携带uid，不需要带uid的接口需显示表明。所有接口默认需在header中携带from字段。

3. 状态码必须为全局唯一，只新增不删除。新增必须写入《接口定义》**全局返回码**一章。

4.全局返回码

一般为6位int数字

各个接口可以有自己特有返回码，也可以共享返回码。

特有返回码格式有要求：首字母数字代表属于那类接口。

|  |  |
| --- | --- |
| 返回码 | 含义 |
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

5，接口基地址

|  |  |
| --- | --- |
| 类型 | 地址 |
| 外网 | http:// 123.57.70.200 |
| 内网 | http:// 10.171.95.58 |

注：

每个接口的地址为接口基地址加上接口的地址。

例MD001的最终内网访问地址为：http:// 123.57.70.200/md/save

接口列表：

# 用户

* 1. 获取用户属性信息
  2. 获取用户保障信息

# 2、测评